|  |  |
| --- | --- |
| Push(5) | 5 |
| Push(3) | 3,5 |
| Pop() | 5 |
| Push(2) | 2,5 |
| Push(8) | 8,2,5 |
| Pop() | 2,5 |
| Pop() | 5 |
| Push(9) | 9,5 |
| Push(1) | 1,9,5 |
| Pop() | 9,5 |
| Push(7) | 7,9,5 |
| Push(6) | 6,7,9,5 |
| Pop() | 7,9,5 |
| Pop() | 9,5 |
| Push(4) | 4,9,5 |
| Pop() | 9,5 |
| Pop() | 5 |

6.3 ¿Qué valores se devuelven durante la siguiente serie de operaciones de pila, si se ejecutan sobre una pila inicialmente vacía? empujar(5), empujar(3), pop(), empujar(2), empujar(8), pop(), pop(), empujar(9), empujar(1), pop(), empujar(7) , empujar(6), pop(), pop(), empujar(4), pop(), pop().